|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehničko crtanje** | **5. razred** | **Kotiranje** |

1. Pravilno kotirajte nacrtane plohe. Vodite brigu o tome da nakon kotiranja svaku mjeru možete izravno očitati te da ne kotirate isti brid više puta. Duljinu brida izmjerite trokutom na crtežu. Napišite mjerilo crtanja za prirodnu veličinu.



